

**IT**

**Istruzioni per il funzionamento e l'uso del carica orologi della serie TM**

1) Bloccare l'orologio sul cinturino

2) inserire l'adattatore nella parte posteriore del dispositivo/inserire le batterie AA (2 pezzi) - poi inserire la spina in una presa a muro

3) commutare l'interruttore sul retro del dispositivo in posizione I - on

4) selezionare una delle 4 modalità di avvolgimento girando l'interruttore

posizione 1 -OFF - nessuno dei modi di avvolgimento è impostato.

Posizione 2 - 2 minuti di rotazione in senso orario - 13 minuti di pausa - poi il ciclo si ripete per 12 ore. Per le successive 12 ore l'unità è in uno stato di riposo - 900 rpm totali.

Posizione 3 - 2 minuti di rotazione in senso antiorario - 13 minuti di pausa - poi il ciclo si ripete per 12 ore. Per le successive 12 ore la macchina è a riposo - 900 rpm totali.

Posizione 4 - 2 minuti di rotazione in senso orario - 18 minuti di pausa, 2 minuti di rotazione in senso antiorario - 13 minuti di pausa - poi il ciclo si ripete per 12 ore. Per le successive 12 ore la macchina è in uno stato di riposo - 650 rpm totali.

Posizione 5 - 4 minuti di rotazione in senso orario - 28 minuti di pausa, 4 minuti di rotazione in senso antiorario - 28 minuti di pausa - poi il ciclo si ripete per 12 ore. Per le successive 12 ore la macchina è in uno stato di riposo - 900 rpm totali.

**ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

- controllare sempre che il cavo di alimentazione sia intatto prima dell'uso

- se il cavo di alimentazione è danneggiato, non inserire l'adattatore in una presa di corrente

- non fermare il vettore in movimento

- non ruotare il cavo quando l'unità è spenta

- non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi o polverosi

- non esporre l'unità alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo

- non esporre lo strumento a fonti di calore (radiatori, stufe, riscaldatori, ecc.)

- quando non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo di tempo, scollegare sempre il cavo dalla presa e rimuovere le batterie